采购14座观光电瓶车需求：

额定乘员 14人

行驶速度 28~30km/h

续驶里程 110~120km

顶蓬 汽车工程材料注塑成型，重量轻，不易褪色

车身 整车全注塑材质，模块化结构设计，可分片更换

地板 防滑铝花纹底板

支架 铝合金支架，防生锈

座椅 高级仿皮座椅，高回弹不易变形